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Загальні дані:
· Основний період накопичення води: березень-квітень місяці
· Схема паводків: при швидкості потоку 1000-4200 м3/с, скиди вниз за течією обмежуються до 2600 м3/с, поки рівень води у водосховищі не досягне максимального рівня 125 м мБ, із вільним ослабленням паводку за межами цього діапазону
· Функція попереднього спорожнення резервуара макс. 50 см; використовується недостатньо, оскільки вимагає схвалення Комісії
· Управління рівнем води у водосховищі під час паводків – функція гідрологічних даних, головним чином із Заліщицького водостоку та вторинно з Галицького.
· Експлуатація водосховища в основному базується на статистичних сценаріях на етапі проектування
Виявлені недоліки:
· Менша увага до повеней, які відбуваються в інші місяці
· Недостатня оцінка потенціалу гідрологічної системи в режимі експлуатації та здебільшого на доступний час наперед, що дозволить краще використовувати функцію попереднього спорожнення водосховища.)
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[image: ]Накопичення води в Дністровському водосховищі відбувається в основному у весняні місяці, як правило, це більші витрати з або без значних паводків; це додатково при місячних змінах витрати зменшується приблизно:
• 35% у березні
• 20% у квітні
Очевидний позитивний ефект: збільшення дебітів в літньо-осінній сезон

[image: ][image: ]Пов'язаний негативний вплив на навколишнє середовище:
• Зменшення весняних інтервалів латерального сполучення з сусідніми заболоченими угіддями
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Дебіт (вхід-вихід) в буферний резервуар

Буферний резервуар має функцію ослаблення імпульсів скидів ГАЕС1 і ГАЕС в періоди пікового навантаження у зв'язку з роботою ГАЕС2 для безперервних скидів протягом доби, які коригуються до поточного об'єму двічі на добу.
Зміна об’єму води в буферному водосховищі становила в травні та листопаді ±5-15 млн.м3/день; у місячному масштабі такі варіації обсягу охоплять діапазон маневру Vutil = 20,4 млн.м3.
Після доопрацювання ГАЕС планується щоденна робота з перекачуваним і турбінним об’ємом 31,3 млн.м3; Ефект гідропіку вниз за течією може бути вдвічі більшим, ніж фактичний.
Негативні наслідки для сектору вниз за течією: значні ефекти гідропіку, які послаблюються з відстанню вниз за течією; для їх пом'якшення буде потрібно принаймні подвійна кількість регулюючих втручань для поточних скидів ГАЕС2 нижче за течією.
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[image: ] Приклад ефекту гідропіку

Величина гідропікових ефектів на різних відстанях від ГЕС2 відповідно до кривих тривалості добового діапазону за 15 хвилин записується на 4 автоматичних манометрах.


[image: ][image: ] Добові коливання дебіту в діапазоні 50-80 м3/с на водосливі Унгурі, для удвічі більшого діапазону, ніж у турбінних скидів у випадку роботи ГЕС2 з 1 групою.

Середня кількість днів/місяць, коли ефект гідропіку перевищує 20 см і 40 см..
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1. Багатоводний період:
· Для підвищення якості гідрометричних даних (тобто вимірювання витрати з місячною періодичністю) додаткові показання рівнів води під час паводків
· Ввести в дію функцію попереднього спорожнення Дністровського водосховища для подальшого покращення потенціалу управління під час сильних паводків
· Удосконалити систему прогнозування паводків, яка дозволить максимізувати часові інтервали очікування – від яких залежить ефективність рішень попереднього спорожнення водосховища та, можливо, менш обмежувальних операцій накопичення води протягом весняних місяців
· Застосувати схему великих стоків для гідрографа паводків у місці ГЕС1, що дозволить збільшити часовий інтервал очікування (тобто, > 3 днів вперед, як у червні 2008 року) і, отже, краще використовувати функцію попереднього спорожнення.
Маловодний період:
· Доступні втручання для зниження гідропіку вздовж сектору нижньої течії будуть здійснюватися шляхом збільшення добової частоти регулювання скидів ГЕС2, щоб також контролювати об’єм води в буферному водосховищі
· Для їхнього успіху періодично враховувати останні записи на автоматичних вимірювальних приладах і вирішувати, які ще можуть бути подальші покращення роботи ГЕС2.
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Mogylev: multiannual mean and minimum values of the monthly
flow rates in the periods 1960-1984 and 1985-2016
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No ofdays of flow rates > threshold values in March:May interval
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5 Nov.2017: Qday_HPP1=119 m?/s; Qday_HPP2=120m?/s
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Water volume variation at daily scale in the buffer reservoir to managing the flow inputs (HPP1) and outputs
(HPP2)in the months of May and Nov.2017
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image12.png
May 2017: hourly flow rates from the HPP2 operation and in the
Unguri records; daiy values at the Mogylev gauge
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Nov. 2017 hourly flow rates from the HPP2 operation and in the
Unguri records; daily values at the Mogylev gauge
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The mean numbers of days/month with dH>0.2m and 0.4m in the
period 20212023
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