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МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ КОНСЕРВАЦІЇ ПРОБ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР

	Показник
якості вод
	Одиниці виміру
	Методи та
методики консервації
	Методи та методики аналітичних процедур

	1. Фізико-хімічні показники

	1.1. Температура води
	Про З
	Терміновий замір на місці відбору проби
	Вимірюється за допомогою водяного термометра

	1.2. Запах (при 20 0 С)
	бал
	Терміновий замір на місці відбору проби
	Органолептично

	1.3. Кольоровість
	град
	Терміновий замір на місці відбору проби
	Органолептично

	1.4. Завислі речовини
	мг /дм 3
	-
	Гравіметрично після фільтрування і сушіння при температурі 105°С.

	2. Показники режиму кислотності

	2.1. рН
	одиниці рН
	Терміновий замір на місці відбору проби
	Вимірюється за допомогою спеціальної апаратури

	3. Показники режиму кисню

	3.1.Розчинений кисень
	мгО 2 /дм 3
	Осадження кисню на місці відбору проб
	Йодометричне титрування (за Вінклером )

	3.2. ХСК ( біхроматний )
	мгО 2 /дм 3
	Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2  
	Титриметрія із сіллю Мора

	3.3. БСК (5 діб)
	мгО 2 /дм 3
	Охолодження проби дома відбору на 3-4 °З
	Склянковий метод (метод йодометричного титрування)

	4. Показники режиму засолення

	4.1. Сухий залишок
	мг /дм 3
	-
	Гравіметрично при 105°С

	4.2. Хлориди
	мг /дм 3
	-
	Аргентометричне титрування

	4.3. Сульфати
	мг /дм 3
	-
	Турбідиметрія

	5. Показники евтрофікації (біогенні речовини)

	5.1. Амоній
	мг NH 4 /дм 3
	Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2 
	Фотометрично з реактивом Несслера . Для перерахунку результатів визначень з NH 4 N-NH 4 використовується алгоритм: N-NH 4 = 0,78 х NH 4

	5.2. Нітріти
	мг NO 2 /дм 3
	Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2 
	Фотометрично з реактивом Гриса . Для перерахунку результатів визначень з NО 2 N-NО 2 використовується алгоритм: N-NО 2 = 0,3 х NО 2

	5.3. Нітрати
	мг NO 3 /дм 3
	Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2  
	Фотометрично із саліцилатом натрію. Для перерахунку результатів визначень з NО 3 N-NО 3 використовується алгоритм: N-NО 3 = 0,23 х NО 3

	5.4. Азот мінеральних солей (сума)
	мг N (мінеральний) /дм3
	Не застосовується
	Розрахунковим способом: N (мінеральний) = N-NH 4 + N -NО 2 + N-NО 3

	5.5. Ортофосфати
	мг PО 4 /дм 3
	Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4
відібрану пробу до досягнення
рН < 2
	Фотометрично з молібдатом амонію та аскорбіновою кислотою. Для перерахунку результатів визначень з PО 4 P-PО4 використовується алгоритм: P-PО 4 = 0,33 х PО 4

	6. Басейнові специфічні показники (за результатами скринінгу)

	6.1. Тербутилазін
	мкг /дм 3
	
	

	6.2. Карбарил
	мкг /дм 3
	
	

	6.3. Метолахлор
	мкг /дм 3
	
	

	6.4. Пропазин-2-гідроксі
	мкг /дм 3
	
	

	6.5. Карбамазепін
	мкг /дм 3
	
	

	6.6. Флюконазол
	мкг /дм 3
	
	

	6.7. Сульфаметоксазол
	мкг /дм 3
	
	

	6.8. Ацетохлор
	мкг /дм 3
	
	

	6.9. Телмісартан
	мкг /дм 3
	
	

	6.10. Триклозан
	мкг /дм 3
	
	

	6.11. Кадмій
	мкг /дм 3
	
	

	6.12. Свинець 
	мкг /дм 3
	
	

	6.13. Нікель
	мкг /дм 3
	
	

	6.14. Ртуть
	мкг /дм 3
	
	

	6.15. Цинк
	мкг /дм 3
	
	

	6.16.Мідь
	мкг /дм 3
	додавання концентрованої HNO3 у відібрану пробу до рН < 2 
	Проба фільтрується визначення розчиненої міді. Фотоколориметрично після екстракції.

	6.17. Миш'як
	мкг /дм 3
	
	

	6.18. Хром Cr
	мкг /дм 3
	
	

	7. Додаткові показники

	7.1. СПАР
	мг /дм 3
	Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2
	Спектрофотометрія аніоно -активних СПАР з використанням метиленового синього

	7.2. Нафтопродукти
	мг /дм 3
	У щільно закритому посуді
	Спектрофотометрично в інфрачервоному або ультрафіолетовому спектрі або гравіметрично

	7.3. Фосфор загальний
	мг P/дм 3
	
	

	7.4. Азот загальний
	мг N (загальний) / дм 3
	
	

	7.5. 137 цезій
	пКі /л
	
	



Примітки: 
· Якщо аналіз охолоджених проб виконується протягом 24 годин, то консервування не проводиться
· У день відбору проби необхідно транспортувати до лабораторії (проби, які потребують охолодження, транспортуються у морозильних сумках). У лабораторії проби зберігаються у холодильниках до початку проведення аналізів.
· Розчинена фракція металів визначається у пробі, фільтрованій через мембранний фільтр 0,45μк.

